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产品简介
声磁（AM）检测系统，检测频率为58KHz。系统由主机板（TST1050-Z）、副机板（TST1050-P）、变压器及检测天线架等共同组成。该系统摒弃了以往声磁系统的笨重与繁琐，主机板与副机板直接安装于检测天线架内，单线连接后副机既能在单发单收（MONO）模式下工作，更可以与主机组成单发单收（TR）模式下工作。并且该系统内置2种设备模式，进一步增强了环境的适应性。

设备模式:（详见第9页进行设置）
1 标准模式：该模式为出厂默认模式，有较强的抗干扰能力以及均衡的标签检测距离。
2 兼容模式：当使用标准模式时，对其它品牌设备有干扰时，可以选择该模式。但该模式下抗干扰较差，可根据现场环境选择。


安全防护及注意事项
[image: C:\Users\yao\Desktop\38P58PICKEI_1024.png]高压电子产品！非专业人士请勿打开电源和天线架外壳。


警   告




[image: C:\Users\yao\Desktop\38P58PICKEI_1024.png]该产品内部使用敏感电子器件，请保证设备接地良好，避免静电造成设备损坏。

警   告




[image: C:\Users\yao\Desktop\38P58PICKEI_1024.png]所有声磁设备应使用独立商业电力线供电，请勿使用发电机类电力线，以免设备发生使用异常。

注   意





[image: C:\Users\yao\Desktop\38P58PICKEI_1024.png]声磁相关设备的电源必须是独立的，不允许与其他电子、电气设备共同使用（如霓虹灯、电子引擎、电脑、液晶显示屏、收银机等），否则检测器与消磁器可能无法正常工作。



   注   意

[image: C:\Users\yao\Desktop\38P58PICKEI_1024.png]检测器现场安装时尽量远离变频电梯及变频电源，因为变频器工作时会对检测器形成干扰，最终导致检测器检测距离降低甚至误报。
注   意




[image: C:\Users\yao\Desktop\38P58PICKEI_1024.png]建议检测器开机连续工作超过48小时后，断电重启一次，避免检测器进入死机状态而引起检测器不报警或误报。

注   意




[image: C:\Users\yao\Desktop\38P58PICKEI_1024.png]
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]检测器检测到一定强度的同频率信号才能触发报警。因此,检测器报警的距离与标签的质量、标签处在检测距离内的方向和位置有很大关系。
注   意


























产品组件

	主机板       TST 1050-Z
(210*150mm)     
	[image: D:\信实科\技术部\使用说明书\TST 1050\DSC00715.jpg]


	副机板       TST 1050-P 
(110*65mm)     
	
[image: D:\信实科\技术部\使用说明书\TST 1050\DSC00721.jpg]

	外置电源
TST 89P3 
(250*125*65mm)      
	[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00539.jpg]

	内置电源
TST 1050-D 
(86*61mm)
	[image: D:\信实科\产品图片\产品图片\产品图片\机板\声磁\TST 1050-D.jpg]


TST1050-Z
[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00715_副本_副本.jpg]

信号（GAIN）：直接调试接收信号强度，顺时针调大，逆时针调小。VR1控制主机，VR2控制CH2通道副机，VR3控制CH3通道副机（出厂默认3/4大小）


[bookmark: OLE_LINK16]声音控制：报警声音可以通过调整时长（JP1）与大小(VR4)进行个性化设置。
1.“JP1”声音时长可设置为3秒或5秒（出厂默认为3秒）；2.“VOLUME(VR4)”声音大小按顺时针调大、逆时针调小原则调试（出厂默认最大声音）。


信号灯：DS1~DS4为报警信号指示灯，DS5~DS7为噪声信号指示灯，根据信号灯亮灯情况可以反应出设备在当前环境中的使用状态。


注意：VR1、VR2、VR3、VR4可使用一字或十字螺丝刀调试



TST1050-P
[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00721_副本.jpg]

声音控制：报警声音可以通过调整时长（JP1）与大小(VR4)进行个性化设置。
1.“JP1”声音时长可设置为3秒或5秒（出厂默认默认为3秒）；2.“VOLUME(VR4)”声音大小按顺时针调大、逆时针调小原则调试（出厂默认最大声音）。


注意：VR4可使用一字或十字螺丝刀调试










安装测试
在安装固定天线之前，先进行通电测试，目的是尽可能避开可能的干扰并工作于最佳状态。测试时发现检测器工作不稳定或干扰大，可以通过移除干扰源、变更安装位置或缩短安装距离等方法使检测器处于较佳状态。


检测器主机接通电源，通过主板上信号灯亮灯情况了解检测器在现场的使用状态，具体的情况如下：

[image: D:\信实科\技术部\使用说明书\TST 1050\DSC00718.jpg]① 没有干扰指示灯亮，表示当前使用环境很好，在该环境下使用能够达到非常好的检测效果。 


[image: D:\信实科\技术部\使用说明书\TST 1050\DSC00718.jpg]② 干扰指示灯“DS5”亮，表示当前使用环境较好，在该环境下可以达到较好的检测效果。 


③ 干扰指示灯“DS5~DS6”亮，表示当前使用环境干扰噪声较大，在该环境下使用达不到最佳效果，检测距离会有所下降。
[image: D:\信实科\技术部\使用说明书\TST 1050\DSC00718.jpg]


[image: D:\信实科\技术部\使用说明书\TST 1050\DSC00718.jpg]④ 干扰指示灯“DS5~DS7”亮灯，表示当前使用环境干扰噪声非常大，在该环境下使用检测器可能会出现误报，并且检测距离会大幅度下降，可能无法满足现场使用要求。


⑤ 标签信号灯“DS1~DS4”亮灯，干扰指示灯“DS6~DS7”不亮灯，并且检测器一直不断报警，表示检测器附近有防盗标签放置距离太近。
[image: D:\信实科\技术部\使用说明书\TST 1050\DSC00718.jpg]








备注：因使用现场干扰太大导致检测器出现误报、检测距离不够，不能满足现场使用要求时，请参照以下“干扰处理”内容进行干扰排除，并且根据“调试方法”对检测器进行设置。
干扰处理

»   1、可以通过移动检测器位置、方向或关闭周围电器设备，查看干扰指
示灯的增减变化寻找干扰源，并远离或移走干扰源。通常情况下开关
电源、压缩机、整流器、液晶显示屏、电磁炉、微波炉、打印机等，
都可能会对检测器产生干扰；

»   2、更换其他电源插座查看干扰指示灯增减变化，检查是否为电源干
扰。如使用UPS电源供电或者与其他大功率设备共用电源线时可能会
产生干扰，则应更换其他电源插座供电；

»   3、当检测器周围干扰源无法彻底移除或是无法找到具体干扰源，并且
检测器不能满足现场使用要求时。则可以通过改变安装位置、缩窄安
装门距、降低检测灵敏度来保证使用。如配电房、设备机房、监控机
房、变频手扶梯、升降电梯等，为不可移除的干扰源。

备注：当检测器必须使用在有很强干扰的环境中时，请参照以下“调试方法”对检测器进行设置，以尽可能达到较好的使用效果。

调试方法

在所有的使用环境中，都需要通过调试接收信号电位器“VR1/VR2/VR3”（详见第4页），将主机与副机的标签信号灯“DS1”控制在最多间隔1秒或者2秒闪烁一次的状态，并且在满足现场使用前提下可适当降低灵敏度（详见第9页）。
当检测器使用在干扰较大，或者是一些特殊环境下，可参考以下内容进行设置：
① 当需要与其他品牌设备同步时，可将设备模式（详见第9页）更改为模式4，再通过设置相位（详见第9页）实现同步；
② 环境干扰较大时，可将扫频宽度（详见第9页）设置为窄频，以降低干扰对检测器的影响，但使用窄频时可能会导致频率偏差太大的标签不报警；
3 当主机受干扰较大、副机干扰小，可将工作模式（详见第9页）设置为一发一收模式，此时主机作为发射不受干扰影响；
4 当检测器有误报出现时，可以将灵敏度（详见第9页）设置到更低的值，但灵敏度设置越低检测距离也会相应降低。


功能设置
[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00715_副本.jpg]


[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00699_副本.jpg]






	1：相位设置

	2：灵敏度设置

	3：设备模式设置

	4：工作模式设置

	5：识别精度设置


[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00699_副本.jpg]相位（SW1-1）：将1拨至ON（上方）时，进入相位设置，通过按“+”或“—”进行相位数字增减，相位设置区间“000—249”，设置好后拨至OFF（下方）自动保存并退出。（出厂默认设置为“000”）

当多支设备同时开启相互之间产生干扰，则可以通过调试相位避开相互干扰


[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00699_副本.jpg]灵敏度（SW1-2）：将2拨至ON（上方）时，进入灵敏度设置，通过按“+”或“—”进行灵敏度增减，灵敏度设置区间“0—8”，数字越大灵敏度越高（出厂默认设置为06）。“1 H”为主机灵敏度，按“C H”按键选择“2 H”及“3 H”设置CH2与CH3副机的灵敏度。设置好后拨至OFF（下方）自动保存并退出。

可以根据现场使用情况，调整检测器的检测灵敏度


[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00699_副本.jpg]设备模式（SW1-3）：将3拨至ON（上方）时，可以将设备模式改为兼容模式，此时可以与其他国际品牌设备相互兼容互不影响。拨至OFF（下方）恢复为标准模式（出厂默认设置为标准模式）


当需要与其他声磁设备同步时可以设置为兼容模式


[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00699_副本.jpg]工作模式（SW1-4）：将4拨至ON（上方）时，可以将工作模式改为收发分体模式，此时副机为纯接收，主机为收发一体。拨至OFF（下方）恢复主、副均为收发一体模式（出厂默认设置为收发一体模式）


可将副机设置为纯接收模式，以降低外侧的感应距离


[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00699_副本.jpg]识别精度（SW1-5）：将5拨至ON（上方）时，可以将信号识别精度改为低精度，此时可增加标签的识别反应速度，但同时因环境噪声太大造成误报的机会也会增加。拨至OFF（下方）恢复为高精度（出厂默认设置为高精度）

可调整标签的识别精度提高检测距离，但同时也可能增加误报的发生


装配指导

TST1050-Z
[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00715_副本2.jpg]


TST1050-P

[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00721_副本2.jpg]


天线线圈接线及要求

线圈一：
接收线圈（右侧） RVVP9*0.3屏蔽线（不带铝箔纸单层屏蔽）
[image: C:\Users\yao\Desktop\QQ图片20160302122435.png]发射线圈（左侧）RVVP9*0.5屏蔽线（不带铝箔纸单层屏蔽）



线圈二：
接收线圈（灰色）：BV 0.5电线
发射线圈（红色）：超5类，8*24AWG屏蔽网线，带屏蔽网
[image: D:\信实科\技术部\使用说明书\TST 1050\TIM图片20180131111011.png]GND
J11
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电源接线图
线材要求： RVVP 7*0.5屏蔽线（128织屏蔽网、铝箔双层屏蔽）[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00541.jpg]



联机线接线图
线材要求： RVVP 5*0.5屏蔽线（128织屏蔽网、铝箔双层屏蔽）
[image: D:\信实科\技术部\使用说明书\TST 1050\DSC00520.jpg]


内置电源

[image: D:\信实科\技术部\使用说明书\TST 1050\DSC00525_副本.jpg]



[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00516_副本.jpg]


固定孔位


[image: C:\Users\yao\AppData\Roaming\Tencent\Users\85784751\QQ\WinTemp\RichOle\`CV`ZMT%}3)AWR}SR$BZ86F.png]TST 1050-Z


TST1050-P
[image: C:\Users\yao\AppData\Roaming\Tencent\Users\85784751\QQ\WinTemp\RichOle\[)VPTU7MI9078[YA0SMO5SE.png]












[image: D:\信实科\技术部\使用说明书\TST 1050\TIM图片20180131121252.png]TST1050-D


















[image: D:\信实科\技术部\使用说明书\TST 1050\TIM图片20180131120351.png]变压器
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