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智能安全门禁规格书
UHF RFID Gate Reader
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	智能安全门禁
一、产品介绍
智能安全门禁，符合 ISO18000-6C（ EPC C1G2）协议，外形简洁大气，质量稳定、性能可靠，支 持多标签读取 ，采用红外触发读取模式 ，支持进出人数统计 ，集成声光报警为一体 ，可使用在线/离线  EAS 报警两种模式 ，设备支持网口通信 ，并可拓展 Wi-Fi 等多种通讯方式。
二、产品特点
1. 多标签读取能力极强 ，极低漏读率、误读率
2. 天线特别设计， 门禁覆盖区域准确 ，无盲点
3.  内置报警灯和蜂鸣器
4. RFID 安全门摆放距离更加宽阔 ，最远可 3m
5. 可外接显示器 ，实时显示通过物品信息及数量 ，并可统计进出人数

三、规格参数

	主要规格参数

	产品型号
	[bookmark: _GoBack]RIA10

	性能参数

	操作系统
	定制系统

	识别方式
	射频识别（超高频 RFID）

	读写功能
	支持多标签识别 ，支持标签数据过滤 ，支持 RSSI 可感信号强度

	读取距离
	0-300cm（如做人员进出管控 1.2米以内效果佳）

	功能
	声光报警/红外触发

	物理参数

	整机尺寸（高*宽*深）
	1565mm*400mm*120mm
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	通信接口
	网口，Wi-Fi，RS232

	安装方式
	随机配备连接线，电源适配器。安装简单

	超高频 RFID

	频率范围
	840MHz-960MHz

	射频协议标准
	ISO 18000—6C( EPC C1 G2)

	电源

	供电输入
	使用随机电源适配器

	操作环境

	工作温度
	0~60℃

	工作湿度
	10%RH~90%RH
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四、产品尺寸
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