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超高频RFID桌面读写平台



RFID desktop reading and writing platform
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1、 产品介绍
RIRW04A是一款超高频RFID桌面读取平台，可以用于标签转换。桌面读取平台完全自主知识产权设计，结合专有的高效信号处理算法，在保持高识读率的同时，实现对电子标签的快速读写处理。
应用场景：图书注册、工具录入、布草管理、等需要标签录入与改写的管理场所。
2、 产品特点
1. 采用type C接口方便快捷；
2. 先进的标签碰撞处理算法，高识读率；
3. 稳定写入，端口最大输出33dBm，写入成功率高，设备性能稳定；
4. 支持标签密集读写、多标签识别、支持标签数据过滤、支持RSSI:可感知信号强度 ；
5. 采用近场天线，有效读取范围控制在30cm以内，写入范围控制在10cm以内；
6. 开发便捷：提供C#以及Java开发资料。
3、 规格参数
	主要参数

	型号
	[bookmark: _GoBack]RIRW04A

	性能参数

	频率范围
	840~960 MHz 

	射频协议标准
	ISO 18000-6C/EPC C1G2, ISO 18000-6B

	响应速度
	≥40个标签/秒

	读取模式
	支持密集读取

	阅读范围半径
	50mm

	读取距离
	0-30cm

	内置天线极化方式
	圆极化

	输出功率
	0~33 dBm

	物理参数

	外观尺寸
	320*360*19mm

	外壳材质
	ABS

	重量
	1.5kg

	操作环境

	工作温度
	-20℃～+70℃

	储存温度
	-40℃～+85℃

	工作湿度
	＜95%（+25℃）



4、 产品尺寸
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