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产品简介
   TST9600B是8.2MHz单支座(MONO)检测器主板，采用上下扫频工作模式，可以适应多种射频标签，并且多支设备同时使用无需联机。主板应用最新的数字信号处理技术，具有信号识别精确度选择、扫频选择功能，提高抗干扰能力，防止误报等情况出现。
安全防护及注意事项
[image: C:\Users\yao\Desktop\38P58PICKEI_1024.png]非专业人士请勿打开电源和检测器外壳。


警   告




[image: C:\Users\yao\Desktop\38P58PICKEI_1024.png]所有检测设备应使用独立商业电力线供电，请勿使用发电机类电力线，以免设备发生使用异常。
  注   意
警   告




[image: C:\Users\yao\Desktop\38P58PICKEI_1024.png]建议检测器开机连续工作超过48小时后，断电重启一次，避免检测器进入死机状态而引起检测器不报警或误报。

  注   意




[image: C:\Users\yao\Desktop\38P58PICKEI_1024.png]      射频一发一收（T/R）检测器会对单支座（MONO）检测器产生持续性干扰，在现场使用时至少与一发一收设备之间相距10米以上的安全距离。
注   意




[image: C:\Users\yao\Desktop\38P58PICKEI_1024.png][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]检测器检测到一定强度的同频率信号才能触发报警。因此,检测器报警的距离与标签的质量、标签处在检测距离内的方向和位置有很大关系。 
注   意


      



产品组件

	主板
TST9600B
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电源适配器AC18V2A
	[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00466_副本.jpg]














主板
[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00467_副本.jpg]


[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]信号（VR1）：直接调试接收信号强度，顺时针调大，逆时针调小


干扰指示灯（DS1~DS3）：可以直观的反映检测器在当前环境下受到的干扰影响程度，灯亮越多，干扰越大。


声音控制：报警声音可以通过调整时长、频率和声音大小进行个性化设置。“JP6”声音时长可设置3S、5S（默认3S），“JP4”声音频率可设置快频、慢频（默认快频），“VR2”声音大小按顺时针调大、逆时针调小原则调试（默认最大声音）





功能设置
[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00467_副本2.jpg]


信号识别精度（1）：可以改变信号识别的精确度，当现场使用时遇到干扰较大时，调至高精度状态可以有效的防止检测器出现误报，但是标签的识别距离会相应的降低。无干扰正常使用时调至低精度状态，可以提高检测器对标签的识别距离。
置于“1”位置为低精度，“ON”位置为高精度。（默认为高精度）


扫频宽度（2）：可以改变触发报警的频率范围，宽频为7.7—8.7MHz，窄频为8.0—8.4MHz。由于软签的频率一致性较低、偏差较大，当有使用软签时可设置为宽频模式，提高对软签的检测率，在不使用软签时建议选择窄频模式。使用窄频模式时由于对频率识别的范围缩小，所以受到干扰的影响也较小。
    置于“2”位置为宽频，“ON”位置为窄频。（默认为宽频）






安装指导

[image: C:\Users\yao\Desktop\DSC00467_副本2.jpg]机板


接线图
[image: C:\Users\yao\Desktop\VZBN{)Z9X0J{}A_IU818%J6.png]













现场调试
    
 在通常情况下，先调“VR1”电位器，将干扰灯调至最多一个灯亮，若现场环境很好，无干扰灯亮则无需调“VR1”。为防止长期使用过程中因环境变化导致误报出现，建议调至“高精度”状态（详见4页）。最后根据现场使用标签情况调整“扫频宽度”（详见4页）。当使用现场干扰很大导致检测器出现有误报时，则必须将“扫频宽度”设置在“窄频”。
 

异常问题处理

不通电
♦    电源线线头脱落
»   确保电源线接入接线座并拧紧固定螺钉
♦    适配器接入到未通电插座
»   将适配器更换已通电插座
♦    保险管熔断
»   更换相同指标（1A250V）保险管


不报警、检测距离近
♦    使用失效标签或标签频率偏离检测值
»   更换其它8.2MHz频率的有效标签
♦    线圈接线短路、松脱、错位
»   重新将线圈正确接入接线座内
♦    输入电压不稳定
»   确认输入电压为标准电网电压






产品规格

主板(TST 9600B)：210*154mm(长*宽)
电源(AC18V2A)：90*68*56mm(长*宽*高)





定位孔
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