













RCD003-嵌入式RFID感应框规格书
UHF RFID Recognition Box Specification
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一、  产品介绍


嵌入式 RFID 感应框主要用于无人超市或者无人值守仓库场景下，进行标签的批量 RFID 识 读，物品销售/领用时，通过 RFID 感应框快速扫描标签 ，快速识别物品信息 ，进行物品销售/领用。
通过嵌入式 RFID 感应框外接显示屏可更新销售数据，进行支付信息的显示，改写商品标签防盗位， 顾客可批量结算所购买的商品。

二、  产品特点


[bookmark: _GoBack]1.   采用特殊设计识别框形式，增强识别效率，单次可识别超过 30 件物品；
2.   专用天线优化设计，周边串读控制在 20cm以内，完美解决串读、漏读问题；
3.   可外接显示屏进行交互，也可通过网口进行数据传输
4.   一体化设计、外观时尚操作界面及流程设计人性化，操作简便轻松；
5.   可根据实际安装情况，进行嵌入式安装；


三、  规格参数

	主要规格参数

	产品型号
	RCD003

	性能参数

	识别方式
	射频识别（超高频 RFID）

	频率范围
	840MHz-960MHz

	射频协议标准
	ISO 18000-6C（EPC C1 G2）

	读取时间
	3-5 秒

	识别数量
	≥30 件
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	物理参数

	整机尺寸（长*宽*深）
	572mm*492mm*295.5mm

	通讯接口
	串口

	电源

	供电输入
	DC 12V/4A

	操作环境

	工作温度
	-10℃~60℃

	工作湿度
	10%RH~90%RH



四、  产品外观


l 星耀黑+平光白+白色吸塑框
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